1. 左边碰撞开关损坏
2. 悬崖全部没数据（左：个位数MV，中右0MV）
3. 左右轮速反馈或者齿轮比例不相同，现象是左轮慢，右轮快
4. 红外接收头都不能接收到红外信号